Так вот, наш глубокоуважаемый wadowice обнаружил, что наша любимая компания NOKA некогда планировала использовать для нажатия не просто *бип* а некий звук из 8 тонов, и даже реализовала эту идею, но почему-то заблокировала.

Так вот, что нам нужно, чтобы услышать то, о чем я сейчас говорю:
идем по пути Z:/resource/avkon.r16 (если конечно интерфейс вашего телефона - русский. иначе используйте соответствующий файл), копируем его в C:/resource/avkon.r16.

Открываем в хекс редакторе (к примеру X-Plore):
ищем в нем значение 34127856EA03 и меняем его на 341278560A04 
далее ищем значение 341278560A04 и меняем его на 34127856EA03

Обратите внимание! это два совершенно разных значения и находятся по разным местам. Будьте внимательны!

Теперь у нас есть три пути, соответственно возможностям вашего телефона и вашему желанию.
1. Вы владелец телефонов, наподобие N95 и N82,которым не требуются патчи для работы системных ресурсов с диска C- просто перезапустить телефон и все заработает. ПАТЧ НЕ НУЖЕН

2. Вы бы НЕ хотели использовать c2z, или он на вашем телефоне вызывает множественные ошибки при работе то скопируйте патч из архива в папку с патчами, добавте его в автозагрузку. Вам так же нужен domainsrv

После выполнения всего вышеперечисленного и перезагрузки зайдите в настройки вашего Профиля (который сейчас активен) и включите Предупредительные сигналы. Вы даже можете отключить звук клавиатуры, мелодия при нажатии будет все равно проигрываться =)



Теперь вы наверное хотите знать как же самому изменить этот звук на нужный?

Но тут проблема у первой категории, чьи ресурсы автоматом применяются после перезагрузки. Для редактирования звука вам нужно изменить язык телефона на английский, к примеру, и после перезагрузки отредактировать файл. Затем изменить язык обратно.
Или же воспользуйтесь bootcopy вместе с последним domainsrv (я сам использую данный способ)
Остальным же категориям так же рекомендую воспользоваться bootcopy, или же каждый раз перед редактированием отключать патч и перезагружать телефон.

Теперь о редактировании:
находим в том же файле байты:
4015 7605 4008 7305 4008 7805 4008 7605 
это и есть наша мелодия из 8 тонов.

Рассмотрим на примере 7605:
первые 2 байта - частота тона. причем частота минус 40. То есть в данном примере равна 36 Гц. Используйте значеня между 0x60 и 0x80.
вторые 2 байта - длительность в мс. в данном примере - 5мс (0 = тишина)

Эта методика похожа на редактор мелодий древних Нокий (некоторые наверняка еще помнят)

Например, быстрый звук утихающего перебора:
4003 7803 4003 7503 4003 6F03 4003 6603
