Таблица сканкодов. Сделана на основе списка в программе MagicKey.
Первый слолбец сканкоды в десятичной системе, второй в шестнадцатиричной и третий описание сканкода (оригинальное, плюс если я знаю, то пояснение) 
Все сканкоды смарта можно получить нарямую через MagicKey, нажав в окне ввода сканкода сначало зеленую кнопку, а потом ту которую требуется узнать, MagicKey работает на всей 9 оси, за исключением 5800.  

0 0x0 None 
1 0x1 Backspace (кнопка С)
2 0x2 Tab (при наборе текста делает отступ в 4 буквы)
3 0x3 Enter
4 0x4 Escape
5 0x5 Space
6 0x6 Print Screen
7 0x7 Pause
8 0x8 Home (при наборе текста переносит курсор в начало строки)
9 0x9 End (при наборе текста переносит курсор в конец строки)
10 0xA Page Up (систет текст постранично)
11 0xB Page Down
12 0xC Insert (вставка)
13 0xD Delete (удаление впереди стояшнго символа)
14 0xE Джой влево
15 0xF Джой вправо 
16 0x10 Джой вверх
17 0x11 Джой вниз
18 0x12 left Shist (ABC он же карандаш)
19 0x13 right Shist
20 0x14 left Alt
21 0x15 right Alt
22 0x16 left Ctrl (control)
23 0x17 right Ctrl (control)
24 0x18 left Fn
25 0x19 right Fn
26 0x1A Caps lock
27 0x1B Num lock
28 0x1C Scrol lock
29 0x1D
30 0x1E
31 0x1F
32 0x20
33 0x21
34 0x22
35 0x23
36 0x24
37 0x25
38 0x26
39 0x27
40 0x28
41 0x29
42 0x2A Звездочка (кнопка на смарте)
43 0x2B знак +
44 0x2C
45 0x2D
46 0x2E
47 0x2F
48 0x30 0 (стандартные кнопки смарта)
49 0x31 1
50 0x32 2
51 0x33 3
52 0x34 4
53 0x35 5
54 0x36 6
55 0x37 7
56 0x38 8
57 0x39 9
58 0x3A
59 0x3B
60 0x3C
61 0x3D
62 0x3E
63 0x3F
64 0x40
65 0x41 A (кверти раскладка)
66 0x42 B
67 0x43 C
68 0x44 D
69 0x45 E
70 0x46 F
71 0x47 G
72 0x48 H
73 0x49 I
74 0x4A J
75 0x4B K
76 0x4C L
77 0x4D M
78 0x4E N
79 0x4F O
80 0x50 P
81 0x51 Q
82 0x52 R
83 0x53 S
84 0x54 T
85 0x55 U
86 0x56 V
87 0x57 W
88 0x58 X
89 0x59 Y
90 0x5A Z
91 0x5B
92 0x5C
93 0x5D
94 0x5E
95 0x5F
96 0x60 F1
97 0x61 F2
98 0x62 F3
99 0x63 F4
100 0x64 F5
101 0x65 F6 
102 0x66 F7
103 0x67 F8
104 0x68 F9
105 0x69 F10
106 0x6A F11
107 0x6B F12
108 0x6C F13
109 0x6D F14
110 0x6E F15
111 0x6F F16
112 0x70 F17
113 0x71 F18
114 0x72 F19
115 0x73 F20
116 0x74 F21
117 0x75 F22
118 0x76 F23
119 0x77 F24
120 0x78 ~
121 0x79 Comma(,) (ввод символа который написан в скобках)
122 0x7A Full stop(.)
123 0x7B Forward slash(/)
124 0x7C Back slash(\)
125 0x7D Semi colon(;)
126 0x7E Single quote(')
127 0x7F Hash(#) кнопка решетка на основной клавиатуре смарта
128 0x80 left brecket([)
129 0x81 right brecket(])
130 0x82 Minus(-)
131 0x83 Equals(=)
132 0x84 NkpForward slash(/)  (Nkp это абривиатура дополнительной клавиатуры)
133 0x85 NkpAsterisk(*)
134 0x86 NkpMinus
135 0x87 NkpPlus
136 0x88 NkpEnter
137 0x89 Nkp1
138 0x8A Nkp2
139 0x8B Nkp3
140 0x8C Nkp4
141 0x8D Nkp5
142 0x8E Nkp6
143 0x8F Nkp7
144 0x90 Nkp8
145 0x91 Nkp9
146 0x92 Nkp0
147 0x93 NkpFullStop
148 0x94 Menu (это не кнопка меню в смарте)
149 0x95 Baclight on (управление подсветко как бы, вроде это есть на E90 и работает только там)
150 0x96 Baclight off
151 0x97 Baclight toggle 
152 0x98 IncContrast (вообще без понятия что это и где работает)
153 0x99 DecContrast
154 0x9A SliderDown
155 0x9B SliderUP
156 0x9C DictaphonePlay (понятно что речь про диктофон, вот только без поняти где это есть и где работает)
157 0x9D DictaphoneStop 
158 0x9E DictaphoneRecord
159 0x9F Help (тоже без понятие где и как)
160 0xA0 Off (вроде как вывключение смарта, но у меня не работает)
161 0xA1 Dial
162 0xA2 VolumeUp  (кнопки регулировки громкости)
163 0xA3 VolumeDown
164 0xA4 CBA1 (левый софт)
165 0xA5 CBA2 (правый софт)
166 0xA6 PowerOff (кнопка питания, включения/выключения)
167 0xA7 OK (центр джойстика)
168 0xA8 GripOpen открытие слайдера (включает подсветку кнопок)
169 0xA9 GripClose закрытие слайдера (на каких именно девайсах не знаю), выключает подсветку клавиатуры наже на некоторых моноблоках например на N73 и 6120
170 0xAA Voice (кнопка голосовых меток, контактов на e50, возможно и на других смартах)
171 0xAB Camera (полное нажатие кнопки камеры на некоторых смартах (не на всех)  например на 5800)
172 0xAC TwisOpen тоже открытие слайдера и также не знаю на каких именно смартах
173 0xAD TwisClose закрытие слайдера
174 0xAE FlipOpen на некоторых смартах переворачивает экран в ланскейп, например на N82 и 6120) 
175 0xAF FlipClose поворот экрана в стандарное положение.
176 0xB0
177 0xB1
178 0xB2
179 0xB3 ползунок блокировки кнопок на 9.3 симбе и 5800
180 0xB4 Application (кнопка меню в смарте)
181 0xB5 PoC (на некоторых смартах например 6120 запускается приложение PTT Z://sys//bin//PoC.exe, а на части девайсов приводит к ребуту, при чем после такого ребута смарт может глючить, не срабатывать автозагрузка и прочее)
182 0xB6 63572 Play (удаленное управление плеером, работает в основном с родным плеером (в некоторых сторонних тоже иногда работает) и не на всех смартах, точно знаю что не работает на e50 и 6120) 
183 0xB7 63573 Stop
184 0xB8 63574 Forward
185 0xB9 63575 Rewind
186 0xBA Operator (MM кнопка мультимедиа меню N82,81,95 и т.д.)
187 0xBB QwertyOn (включение/отключениt кверти на смартах где она есть)
188 0xBC QwertyOff 
189 0xBD поворот экрана в нормальное положение
190 0xBE поворот экрана в ланскейп на некоторых смартах, наприме на N95 и N73
191 0xBF поворот экрана в нормальное положение на N81
192 0xC0 поворот экрана влево на N81, возможно и на других
193 0xC1 поворот экрана вправо на N81, возможно и на других
194 0xC2
195 0xC3
196 0xC4 зеленая кнопка приема вызова
197 0xC5 красная кнопка сброса вызова
198 0xC6 IncBrightness
199 0xC7 DecBrightness
200 0xC8 KeyboardExtend
201 0xC9
202 0xCA
203 0xCB
204 0xCC
205 0xCD
206 0xCE
207 0xCF
208 0xD0
209 0xD1
210 0xD2
211 0xD3
212 0xD4
213 0xD5
214 0xD6
215 0xD7
216 0xD8
217 0xD9
218 0xDA
219 0xDB
220 0xDC
221 0xDD
222 0xDE
223 0xDF
224 0xE0 поворот блока в стандартное положение 5700, E65 Контакты отключение 
225 0xE1 поворот блока против часовой на 90 градусов 5700, также кнопка блокировки на N81, и E65.Гр.Вызов
226 0xE2 лёгкое нажатие кнопки камеры вроде как на всех девайсах, так же это поворот блока по часовой на 90 градусов в 5700 и возможно 3250
227 0xE3 полное нажатие кнопки камеры (на некоторых смартах например N73,82), также поворот блока на 180 градусов в 5700, откл.микрофона на E65
228 0xE4 Левая игровая кнопка (A) на N81, OWN E65, клавиша сообщений E51
229 0xE5 Правая игровая кнопка (B) на N81
230 0xE6 кнопка запуска галереи (N73,82,95....)
231 0xE7 открытие шторки камеры
232 0xE8 клавиша контактов E51
233 0xE9
234 0xEA
235 0xEB
236 0xEC клавиша календаря E51
237 0xED
238 0xEE
239 0xEF кнопка галереи на N76
240 0xF0
241 0xF1
242 0xF2
243 0xF3
244 0xF4
245 0xF5
246 0xF6
247 0xF7
248 0xF8
249 0xF9
250 0xFA
251 0xFB
252 0xFC
253 0xFD
254 0xFE
255 0xFF

Кнопки гарнитуры сканкодов не имеют, они работают иным образом.